**Die nachstehenden Hinweise bitte genau zu lesen:**

**Racoon # WHEEL SHIELD - Das Ceramic-Coating speziell für Felgen!**

Die Anwendung der Racoon Felgen-Versiegelung ist wirklich einfach! Allerdings muss auf eine intensive Reinigung und Vorbereitung der zu versiegelnden Felgenoberfläche geachtet werden!

Niemals eine Versiegelung im Freien und bei direkter Sonnenstrahlung, sondern nur in einer gut belüfteten Garage auftragen! Nicht auf erwärmten oder heißen Flächen / Felgen und nicht bei Temperaturen unter +10°C anwenden!

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!

Zu Ihrem Schutz empfehlen wir das Tragen von Nitril-Einweghandschuhen!

Aufrecht transportieren und kühl lagern! Nach Gebrauch Hände gründlich waschen!

**Vorbereitung:**

Die wichtigste Arbeit, bevor die Felgen wieder ihren neuen Glanz und auch den gewünschten Schutz erhalten,

ist die Oberflächen bestmöglich auf die Versiegelung vorzubereiten! Dazu gehört eine sehr gründliche und

rückstandsfreie Felgen-Reinigung, am besten mit dem Racoon # WHEEL TORNADO.

*Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Anwendungshinweise für den Racoon Felgenreiniger!*

Danach die trockenen Felgen sorgfältig Entfetten um letzte Anhaftungen und Produktreste zu entfernen. Für das

Entfetten empfehlen wir unseren speziell auf die Versiegelung abgestimmten Racoon # ALCOHOLIC - Degreaser.

Den Entfetter entweder direkt auf die Oberfläche oder auf ein Mikrofasertuch aufsprühen und die restlichen

Schmutz- und eventuelle Produktreste gründlich entfernen. Die Oberfläche muss wirklich porentief sauber sein,

damit sie mit dem neuen Felgen-Coating auch eine lang anhaltende Verbindung eingehen kann!

**Anwendung:**

Racoon # WHEEL SHIELD nur auf eine vollkommen trockene, öl- und staubfreie Oberfläche auftragen und dies auch

nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf erwärmten Flächen, da die Versiegelung sonst zu schnell trocknet

und die Verarbeitung erschwert, bzw. unmöglich macht. Für das Auftragen bitte nur qualitativ hochwertige und dafür geeignete Applikator-Tücher und -Pads verwenden, auf keinen Fall Mikrofaser- oder Baumwolltücher! Immer in kleinen Abschnitten / Bereichen arbeiten!

Mehrere Tropfen der Versiegelung auf das Applikator-Tuch geben und mit Hilfe des Schaumstoff-Pads gleichmäßig verteilen bis keine oder nur noch sehr geringe Materialrückstände sichtbar sind. Die Tücher sind dann relativ schnell gesättigt und sollten auf eine saubere Seite gewendet, bzw. ausgetauscht werden. Nach ca. 3 - 4 Minuten ist die Versiegelung abgelüftet und überschüssige Produktreste müssen sofort mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernt

und bei leichtem Druck streifenfrei auspoliert werden.

Die Versiegelung ist, abhängig von der Außentemperatur, bereits nach ca. 15 Minuten angehärtet und sollte dann aber noch trocken 6 Stunden aushärten .

Die vollständige Aushärtung dauert mindestens 2 Tage und die Felgen sollten auch erst wieder danach gewaschen werden.

**Please read the following instructions carefully!**

**Racoon # WHEEL SHIELD - The ceramic coating especially for rims!**

The application of the rim-coating is really simple!

However, care must be taken to ensure intensive cleaning and preparation of the rim surface to be sealed!

Keep out of the reach of children!

Never apply a coating outdoors or in direct sunlight, but only in a well-ventilated garage!

Do not use on heated or hot surfaces or at temperatures below +10°C!

For your protection, we recommend wearing disposable nitrile gloves!

Transport upright and store in a cool place! Wash hands thoroughly after use!

**Preparation**

The most important work, before the rims get their new shine and also the desired protection, is to prepare the

surfaces for the sealing in the best possible way! This includes a very thorough and residue-free rim cleaning,

preferably with the Racoon # WHEEL TORNADO.

*Please also note the corresponding application instructions for the Racoon Wheel Cleaner!*

Then carefully degrease the dry rims to remove any last residues.

For degreasing we recommend our Racoon # ALCOHOLIC - Degreaser, which is specially adapted to the sealing.

Spray the degreaser either directly onto the surface or onto a microfibre cloth and thoroughly remove the

remaining dirt and product residues. The surface must be really pore-deep clean, so that it can enter with

the new rim coating also a long lasting connection!

**Application**

Apply Racoon # WHEEL SHIELD only on a completely dry, oil- and dust-free surface and not in direct sunlight

or on heated surfaces, otherwise the sealant dries too quickly and makes application difficult or impossible.

Please use only high quality and suitable applicator cloths and pads for the application, under no circumstances

microfibre or cotton cloths! Always work in small areas!

Apply several drops of the coating onto the applicator cloth and distribute evenly with the foam pad until no or

only very small material residues are visible. The cloths are then saturated relatively quickly and should be turned

to a clean side or replaced. After approx. 3 - 4 minutes the coating is flashed off and excess product residues

must be removed immediately with a clean microfibre cloth and polished without streaks under light pressure.

Depending on the outside temperature, the coating hardens after approx. 15 minutes and should then cure dry for 6 hours.

The complete hardening takes at least 2 days and the rims should only be washed again afterwards

**Veuillez lire attentivement les instructions suivantes !**

**Racoon # WHEEL SHIELD - Le revêtement céramique spécialement pour les jantes !**

L'application de scellant de jante est simple !

Il faut toutefois veiller à un nettoyage et une préparation intensifs de la surface de la jante à sceller !

Tenir hors de portée des enfants !

N'appliquez jamais un coating à l'extérieur ou à la lumière directe du soleil, mais seulement dans un garage bien ventilé ! Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou chauffées ou à des températures inférieures à +10°C !

Pour votre protection, nous vous recommandons de porter des gants jetables en nitrile !

Transportez-les debout et rangez-les dans un endroit frais ! Se laver soigneusement les mains après utilisation !

**Préparation:**

Le travail le plus important, avant que les jantes n'obtiennent leur nouvel éclat et aussi la protection souhaitée,

est de préparer les surfaces pour le scellage de la meilleure façon possible !

Ceci inclut un nettoyage très minutieux et sans résidus des jantes, de préférence avec le Racoon # WHEEL TORNADO. *Veuillez également respecter les instructions d'application correspondantes pour le Racoon Wheel Cleaner !*

Dégraissez ensuite soigneusement les jantes sèches pour enlever les derniers résidus. Pour le dégraissage, nous recommandons notre Racoon # ALCOHOLIC - Dégraissant qui est spécialement adapté à l'étanchéité. Vaporiser le dégraissant soit directement sur la surface, soit sur un chiffon en microfibres et éliminer soigneusement la saleté et

les résidus de produit restants. La surface doit être vraiment nettoyée en profondeur, pour qu'elle puisse entrer en

contact avec le nouveau revêtement de jante et assurer une liaison durable !

**Application:**

Appliquer Racoon # WHEEL SHIELD uniquement sur une surface complètement sèche, exempte d'huile et de poussière

et non à la lumière directe du soleil ou sur des surfaces chauffées, sinon le scellant sèche trop rapidement et rend son application difficile ou impossible. N'utilisez que des chiffons et tampons applicateurs de haute qualité et adaptés à l'application, en aucun cas des chiffons en microfibre ou en coton ! Travaillez toujours dans de petites zones !

Appliquer plusieurs gouttes du scellant sur le tissu applicateur et répartir uniformément à l'aide de la mousse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ou très peu de résidus de produit visibles. Les chiffons sont ensuite saturés relativement rapidement et doivent être retournés sur un côté propre ou remplacés. Au bout de 3 à 4 minutes environ, éliminer les résidus de produit en excès avec un chiffon propre en microfibres et polir sans laisser de traces sous une légère pression.

En fonction de la température extérieure, le coating durcit au bout de 15 minutes environ et doit ensuite durcir à sec pendant 6 heures.

Le durcissement complet dure au moins 2 jours et les jantes ne doivent être lavées qu’ensuite.

**Vervolgens vragen we je om de volgende informatie aandachtig te lezen:**

**Racoon # WHEEL SHIELD - de keramische coating speciaal voor de velgen!**

Het aanbrengen van de velg-coating is heel eenvoudig!

De te verzegelen oppervlakken moeten echter zorgvuldig worden gereinigd en voorbereid!

Buiten het bereik van kinderen bewaren!

Breng een coating nooit buiten of in direct zonlicht aan, maar alleen in een goed geventileerde garage!

Niet gebruiken op verwarmde of hete oppervlakken of bij temperaturen onder +10°C!

Voor uw bescherming raden wij u aan om nitril wegwerphandschoenen te dragen!

Rechtop vervoeren en op een koele plaats bewaren! Handen grondig wassen na gebruik!

**Voorbereiding**

Het belangrijkste werk voordat de velgen hun nieuwe glans en de gewenste bescherming krijgt is om het oppervlak zo goed mogelijk voor te bereiden op de coating! Dit omvat een zeer grondige en residu-vrije reiniging van de velgen, bij voorkeur met de Racoon # WHEEL TORNADO.

Let ook op de bijbehorende gebruiksaanwijzing van de Racoon Wielreiniger!

Ontvet vervolgens de droge velgen zorgvuldig om de laatste resten te verwijderen. Voor het ontvetten adviseren wij onze Racoon # ALCOHOLIC - Ontvetter, die speciaal is aangepast aan de coating. Spuit de ontvetter rechtstreeks op het oppervlak of op een microvezeldoek en verwijder het resterende vuil en productresten grondig. Het oppervlak moet diep gereinigd worden, zodat er met de nieuwe coating een langdurige hechting ontstaat!

**Toepassing**

Racoon # WHEEL SHIELD mag alleen op een volledig droog, vet- en stofvrij lakoppervlak worden aangebracht en niet in direct zonlicht of op verwarmde oppervlakken, omdat de coating anders te snel opdroogt en de toepassing moeilijk of onmogelijk maakt. Gebruik uitsluitend geschikte doeken en applicator pads van hoge kwaliteit, nooit microvezel- of katoenen doeken! Werk altijd in kleinegedeelten, bijv. een halve motorkap, een deur en een spatbord.

Breng enkele druppels van de coating aan op de applicatordoek en verdeel deze over de lak met behulp van een foam pad met de dwarslijnmethode, d.w.z. horizontaal en verticaal, tot er geen of heel weinig materiaalresten achter blijven. De doeken zijn relatief snel verzadigd en moeten worden omgedraaid naar een schone kant of worden vervangen. Na ca. 3 - 4 minuten is de verzegeling geventileerd en moeten overtollige productresten meteen worden verwijderd met een schone microvezeldoek en kan het oppervlak met lichte druk worden nagewreven om een streepvrij resultaat te behalen.

Afhankelijk van de buitentemperatuur verhardt de coating na ca. 15 minuten en moet deze daarna nog ca. 6 uur uitharden.

De volledige uitharding duurt minstens 2 dagen en het voertuig mag pas daarna worden gewassen.